192.168.17.43

Las direcciones IPv4 están compuestas de dos partes. Los primeros números de la dirección indican la red, mientras que los últimos especifican el *host* concreto. La máscara de subred es lo que indica qué parte de una dirección es la de la red y qué parte se refiere al *host* específico.

Un paquete con una dirección de destino que no se encuentre en la misma red que la dirección de origen se reenviará o enrutará a la red apropiada. Una vez que se encuentre en la red correcta, la parte del *host* de la dirección determinará a qué interfaz se entrega el paquete.

<https://www.paessler.com/es/it-explained/ip-address>